**环评治理设备申报明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 处理风量 | 套 | 备注 |
| UV光催化氧化装置 +活性炭吸附装置 | 5000m³/h | 1 | 含集气罩、管道连接、5.5-7.5KW排风机一套、15米排气筒、含设备安装调试 |
| VOCs超标报警传感器 | ZWIN\_PVOC06C（处理风量5000m³/h排气筒位置安装） | 1 | 含安装、调试、 |

**注：**

1. 因生产要求，安装集气罩需不影响正常生产的前提下合理化设计。
2. 集气罩材质选取无变色、无杂质脱落、
3. 管道采用PVC材质连接。
4. 保障第三方验收达标。